# Miroir LED rouge de l'outil - 97

Signal affichant l'état de la LED rouge de l'outil sur un accessoire.

Le signal Miroir LED rouge de l'outil est réglé sur Vrai, si la LED rouge de l'outil est allumée/clignotante.
Le signal Miroir LED rouge de l'outil est réglé sur Faux, si la LED rouge de l'outil est éteinte.

Nom dans SoftPLC : TOOL_RESULT_LED_RED

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI