# 工具 LED

## 工具 LED 有以下功能：

- 前置 LED 照亮工作区，可用于显示受支持工具的结果状态。

- 蓝色 LED 是工具 LED 的一部分，或者是受支持工具的 EHMI 或 RHMI 的一部分。输出信号可连接至蓝色 LED。

- 状态 LED 由一个红色、一个黄色和一个绿色环组成，在特定的手枪式工具上则由一个分段式多色环组成。输出信号可连接至状态 LED。

- 在支持的工具中，结果指示灯可配置工具 LED 的点亮方式，以指示拧紧结果状态和指示持续时间。

输出信号既可为事件类型，也可为状态类型。

只要输出信号处于激活状态，状态信号就处于激活状态。

事件信号在配置的时间范围内处于激活状态。

## 蓝色 LED

蓝色 LED 可配置为事件或状态输出信号。信号状态将以稳定的指示灯显示。

配置蓝色 LED

- 选择一个信号以连接蓝色 LED。

- 可选：设置事件信号的持续时间。

对于特定的工具类型，EHMI 或 RHMI 上的蓝色 LED 由蓝色指示灯替代或补充。

## 结果指示灯

结果指示灯可配置工具 LED 的点亮方式，以指示拧紧结果状态和指示灯持续时间。

配置会影响受支持的工具上的前置 LED 和状态 LED 结果指示。这包括模式和持续时间。如果模式设置为关闭，即使在工具配置视图中将前置 LED 设置为开启，也不会使用结果指示灯。

必须在工具配置中将前置 LED 设置为开启，才能在支持的工具上使用前置 LED 结果指示灯。

前置 LED 支持绿色和红色。使用黄色的模式不会在前置 LED 上显示黄色。

结果指示灯信号
信号 | 说明
--- | ---
关闭 | 无论结果如何，在拧紧后均无法启用任何 LED 指示灯
绿色 | 拧紧操作正常时，绿灯常亮。
红色:高:黄色:低 | 如果不正常结束拧紧(NOK)，红色 LED 指示灯表示最终值过高，或黄色 LED 指示灯表示最终值过低。红色和黄色可能同时亮起（例如扭矩过高、角度过低）。
红色:高（优先）:黄色:低 | 如果不正常结束拧紧(NOK)，红色 LED 指示灯表示最终值过高，或黄色 LED 指示灯表示最终值过低。红色和黄色不可能同时亮起。如果同时出现过高和过低的值，只有红色亮起。
红色:NOK:黄色:低 | 红色 LED 指示灯表示不正常结束拧紧 (NOK)。附加黄色 LED 指示灯可以指示，此值是否过低。
红色：NOK | 红色 LED 指示灯表示不正常结束拧紧 (NOK)。未显示其他 LED 指示灯。

## 状态 LED

状态 LED 包括红、黄、绿三种颜色的 LED。每个灯都可以是恒亮的或闪烁的。这共提供六种可以与状态 LED 相连的不同信号。

如要配置状态 LED

- 对于每种颜色和功能（恒亮或闪烁），请从快捷菜单中选择输出信号。

- 可选：设置事件信号的持续时间。

工具上不能同时显示状态 LED 信号和结果指示灯。以下条件适用：

- LED 仅在无持续拧紧且激活控制输出信号时才会通过配置的信号点亮。

- 即使事件类型信号未达到配置的持续时间，或状态类型信号的控制输出信号未停用，LED 也会在下一次拧紧开始时熄灭。

- 如果对配置的信号进行了更新（激活或停用），则状态 LED 上的结果指示灯将被停用。

## 持续时间

持续时间决定了触发器释放后结果指示灯亮起的时间。

参数 | 说明
--- | ---
至下一次拧紧 | 在下一次拧紧开始之前，蓝色 LED、状态 LED 和结果指示灯都是亮起的。
时间 | 激活后，蓝色 LED 亮起的时长为配置的持续时间。 激活后，状态 LED 亮起的时长为配置的持续时间，或直到下一次拧紧开始。 结果指示灯在触发器释放后亮起，时长为配置的持续时间，或直到下一次拧紧开始。