# PC - 脉冲计数

工具
STR

此步骤监控器仅适用于以下工具：

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

在使用脉冲计数步骤监控器之前，必须在控制器上安装低反作用力策略许可证。

此监控器测量脉冲数量，并确认其是否在脉冲计数下限和脉冲计数上限之间。
如果设置了扭矩触发水平，则一旦测得的扭矩高于扭矩触发水平，就会立即开始检查。

如果通过脉冲计数步骤监控器运行拧紧步骤，请使用必要的 PulseDrive 套筒/适配器。
如果拧紧步骤在没有 PulseDrive 套筒/适配器的情况下进行，则所有拧紧操作均为 NOK。如果没有 PulseDrive 套筒/适配器，则显示步骤错误“未检测到 PulseDrive 套筒/适配器”。

参数 | 说明
--- | ---
脉冲计数上限 - n+ | 脉冲计数限值用于确定测得的脉冲数量是 OK 还是 NOK。 如果测得的脉冲数量在脉冲计数下限和脉冲计数上限之间，则为 OK。 在以下情况下，测得的脉冲数量为 NOK： 高于脉冲计数上限。 低于脉冲计数下限。 触发器扭矩水平未达到。 脉冲计数上限必须在 1 到 9999999 之间。它必须大于或等于脉冲计数下限。 脉冲计数上限文本框可以为空。
脉冲计数下限 - n- | 脉冲计数限值用于确定测得的脉冲数量是 OK 还是 NOK。 如果测得的脉冲数量在脉冲计数下限和脉冲计数上限之间，则为 OK。 在以下情况下，测得的脉冲数量为 NOK： 高于脉冲计数上限。 低于脉冲计数下限。 触发器扭矩水平未达到。 脉冲计数下限必须在 1 到 9999999 之间。它必须小于或等于脉冲计数上限。 脉冲计数下限文本框可以为空。
扭矩触发器 - Tt | 扭矩触发器必须在 0 到工具的最大扭矩之间。 扭矩触发器文本框可以为空。