# DI - Executar até Entrada Digital

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST

Essa etapa funciona a ferramenta na direção definida pelo parâmetro Direção, até que a entrada especificada pela Entrada digital fique acima ou abaixo, a depender do valor da Condição de parada.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Sentido | Avanço ou Recuo
Entrada digital | Uma das seguintes entradas digitais no controlador podem ser selecionadas: DI 1 local DI 2 local DI 3 local DI 4 local
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.
Condição de parada | Borda de descida: A etapa opera até que a borda de descida seja detectada depois da etapa de início. Borda de subida: A etapa opera até que a borda de subida seja detectada depois da etapa de início. Qualquer borda: A etapa opera até que uma borda de descida ou de subida seja detectada depois da etapa de início. Baixa: A etapa opera até que um valor baixo seja detectado. Alta: A etapa opera até que um valor alto seja detectado.
Velocidade (rpm) | Padrão: 60 rpm.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Rampa de velocidade | Disponível se o Tipo de rampa de velocidade for Manual. Padrão: 500 rpm/s.

## Microvídeo

DI - Executar até a Entrada Digital