# Detección de reapriete

Cuando Detección de reapriete está activo, es posible detectar si un tornillo ya ha sido apretado.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Detección de reapriete | Detecta intentos de apretar un tornillo ya apretado. Inmediata: la opción de Detección de reapriete Inmediata detiene inmediatamente el apriete cuando se detecta un reapriete y finaliza el apriete de la forma más ergonómica posible. Para poder utilizar la opción de Detección de reapriete Inmediata, debe estar activado el arranque suave. Esto se debe a que el valor de Par máx. arranque suave se utiliza como límite de par por encima del cual el apriete se considerará reapriete. El apriete se considera NOK y se indica un error de reapriete. Completo: para realizar una detección de reapriete cuando no se utiliza el arranque suave, debe utilizar la opción Detección de reapriete Completo. La Detección de reapriete Completo no finaliza el apriete hasta que se hayan ejecutado todas las etapas del apriete y, por tanto, tarda más tiempo. El apriete se considera un reapriete si la velocidad nunca alcanza la mitad de la velocidad de aproximación y se indica un error de reapriete. El apriete se considera NOK (no correcto). Off: no se realiza la detección de reapriete. | Inmediata