# Príprava na kalibráciu

1. Uistite sa, že sú nástroj a ovládač nastavené na vykonávanie uťahovania.

2. Nástroj nastavte s referenčným snímačom uťahovacieho momentu (ako napríklad STa6000, STpad alebo JSB Bench).

   Pozrite si príručku používateľa referenčného snímača uťahovacieho momentu, kde nájdete pokyny na nastavenie.

3. Vyberte program na uťahovanie s požadovaným momentom, ktorý zodpovedá uťahovaniu, ktorý používate s vašim nástrojom.

   Pozrite si základné nastavenia na uťahovanie, kde nájdete návod na nastavenie a aktiváciu vhodného programu na uťahovanie.