# TAW - Torque na janela de ângulo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

O monitor verifica se todos os valores de torque na janela de ângulo estão dentro dos limites de torque.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | Deve ser >=0
Start Angle (Ângulo Inicial) | Deve ser > 0
Window Length (Extensão da Janela) | Deve ser >=0
Low Limit (Limite Baixo) | Deve ser >=0
High Limit (Limite Alto) | Deve ser > 0 Deve ser > Limite baixo
NOK, se a janela for alcançada | Se definido como Sim, o status deste monitor será NOK se o final da janela de ângulo não for alcançado.