# Acceso al controlador en una LAN

Seleccione el menú Ajustes y haga clic en Editar para acceder a la ventana del puerto Factory Ethernet. Ahí puede alterar los ajustes de Ethernet

Conecte el cable de red al puerto Factory Ethernet y, a continuación, bien especifique manualmente la información requerida o bien, si está disponible, utilice la información suministrada por el servidor DHCP. La información solicitada es:

- Dirección IP

- Máscara subred

- Puerta de enlace

El administrador local del sistema deberá suministrar esta información.

Cuando utilice la opción manual, existen ajustes opcionales disponibles para usar Servidores DNS.