# T – Dra åt till moment/lossa till moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

T – Dra åt till moment

I det här steget körs verktyget med den programmerade hastigheten i framåtriktning tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

## Mikrovideo

T – Dra åt till moment

T – Lossa till moment

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

I det här steget körs verktyget med hastigheten i bakåtgående riktning. För att steget ska vara aktivt måste åtdragningsmomentet först överstiga 110 % av målmomentet. Målmomentet måste vara ett positivt värde. När målmomentet har nåtts körs steget tills momentet faller under målmomentet.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Inställt moment. Måste vara > 0.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Varvtal | Standard: 60 rpm. Måste vara > 0.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målmoment