# Sledovanie prúdu

Sledovanie prúdu poskytuje extra bezpečnosť na monitorovanie momentu uťahovania a ide o doplnok senzoru uťahovacieho momentu v nástroji.

Pri záverečnom požadovanom momente sa meria rotorový prúd a mení sa hodnota uťahovacieho momentu. Keď je vypočítaný moment v rozmedzí 10% nameraného momentu, uťahovanie sa považuje za OK.

Parameter | Popis | Predvolene
--- | --- | ---
Sledovanie prúdu | Spínač s pozíciou Zap - Vyp. Vyp: Sledovanie prúdu je deaktivované a uťahovací moment nástroja sa meria senzorom momentu. Zap: prúd sa meria pri záverečnom cieľovom momente a mení sa na hodnotu momentu. Vypočítaný moment je porovnaný s nameraných momentom. Ak je rozdiel v rozmedzí 10 %, uťahovanie sa považuje za OK | Vyp

Sledovanie prúdu nie je implementované pre stratégie turbo uťahovanie, rotácia, pulzovanie a STwrench.