# Configuration du bouton de fonction

Utiliser le bouton de fonction de l'outil pour contrôler jusqu'à six des signaux d'entrée disponibles. Les trois états possibles du bouton sont combinés avec les deux états possibles du commutateur de sens.

États du bouton de fonction | États du commutateur de sens
--- | ---
Appui simple | Sens horaire
Appui simple | Sens anti-horaire
Appui double | Sens horaire
Appui double | Sens anti-horaire
Appui | Sens horaire
Appui | Sens anti-horaire

Deux paramètres configurables contrôlent le temps d'appui.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Intervalle de détection d'appui | Pour l'appui simple : le temps d'appui maximum (en millisecondes) entre l'appui sur le bouton et le bouton relâché. | 300 ms
Intervalle entre appuis | Pour l'appui double : temps maximum (en millisecondes) entre le bouton relâché après le premier appui et un nouvel appui sur le bouton. | 300 ms