# Utiliser l'onglet Sources

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Les signaux externes utilisés comme tâches pour les serrages sont configurés dans le menu Sources. Les sources sont des accessoires ou des objets similaires connectés à un poste de travail virtuel. Deux types de tâches sources sont disponibles :

- Source tâche Serrage

- Source tâche Lot

Le Serrage source sert à sélectionner un programme de serrage unique.

Le Lot source est utilisé pour sélectionner une séquence de lots, une série de programmes de serrage.

Pour plus d'informations sur la sélection des tâches, voir Affecter une tâche à un Poste de travail virtuel.

Dans cette section

- Serrage source
- Source Séquence de lots