# Errore hardware generico azionamento

Questo segnale secondario viene impostato quando viene rilevato un errore hardware dell'azionamento. Può essere uno dei seguenti: temperatura azionamento alta, errore tensione azionamento o azionamento disconnesso.

Nome in SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_ANY_HARDWARE_ERROR

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1