# Verktyg i nolläge - 210

Utsignalen Verktyg i nolläge finns bara för handhållna verktyg.

Utsignalen Verktyg i nolläge definierar om verktyget är i hemmaläget – till exempel vid slutet av ett lägessteg i fram- eller backriktningen.
Signalen uppdateras inte i realtid, så om verktyget av någon anledning flyttas ur läge kommer signalen inte att fungera.

Namn i SoftPLC: TOOLS_IN_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT