# Restricciones de etapa

La disponibilidad de las etapas de apriete, los monitores y las restricciones depende de la licencia instalada en el controlador.

Para asegurar que el apriete se detiene si ocurre algo imprevisto, se pueden añadir restricciones de etapa al programa de apriete Multistep. Estas restricciones pueden, por ejemplo, comprobar si se ha alcanzado un par máximo o si una parte del apriete multietapa tarda demasiado en realizarse. Cada etapa tiene su propio conjunto de restricciones obligatorias y opcionales. Las restricciones obligatorias se incluyen al arrastrar una nueva etapa a la estrategia de múltiples etapas. Todas las etapas pueden tener hasta cuatro restricciones cada una.

Para el apriete sincronizado en Power Focus 6000 y Power Focus 8, puede utilizar puntos de sincronización en el programa de apriete. Cuando se cumple cualquier condición definida para una restricción, la herramienta se detendrá inmediatamente y el programa salta al punto de sincronización siguiente (solo válido cuando se utiliza el apriete sincronizado en Power Focus 6000, Power Focus 8 y Flex), o al final del programa. En controladores sin apriete sincronizado, la herramienta se detiene inmediatamente y el programa salta al final del programa.

Para Flex solo:

Para cada restricción, seleccione Reparable = Sí para permitir un nuevo intento cuando el apriete se detiene.

Las siguientes restricciones se añaden automáticamente a cada etapa que se añade al programa de apriete de múltiples etapas.

Restricciones de etapas por defecto
Restricción de etapa | Etapas aplicables
--- | ---
Tiempo máximo | Todo excepto Resultado externo y MWR
Par máximo | Apretar hasta ángulo Apretar hasta par+ángulo Turbo Loosening Esperar Liberación de boca Ejecutar hasta entrada digital Apretar hasta liberación del gatillo TensorPulse Impulso
Ángulo máximo | Apretar hasta par TurboTight Turbo Loosening Apretar hasta DynaTork Esperar Ejecutar hasta entrada digital Aflojar hasta par Corte de rosca hasta par Aproximación Apretar hasta límite elástico Aproximación de impulsos - Asentamiento TensorPulse

Herramientas disponibles para cada tipo de sistema
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 Synchronized tightening/Power Focus 8 Synchronized tightening | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
EST. | EST. | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Restricciones de etapa
Herramientas
Búsqueda