# Compensación a cero y derivación

Sólo disponible en herramientas QST.

Para cada transductor de par, se pueden ver y cambiar los límites de calibración de compensación a cero y de derivación.

Información | Descripción
--- | ---
Valor de derivación (1-100) | Valor máximo de calibración de ajuste medido permitido en %.
Valor de deriva de ajuste (1-100) | Cambio máximo permitido en el valor de calibración de ajuste medido en %.
Valor de compensación a cero (1-50) | Compensación a cero máxima permitida en %.
Valor de deriva de compensación a cero (2-100) | Cambio máximo permitido en la compensación a cero en %.