# T&A: serra a coppia e angolo

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Questa fase di serraggio prevede il funzionamento dell'utensile alla velocità prestabilita in avanti fino al raggiungimento della la coppia target e dell'angolo finale.

La misurazione della coppia parte all'inizio della fase.
Se la coppia di attivazione NON è impostata, la misurazione dell'angolo parte all'inizio della fase.
Se la coppia di attivazione è impostata, la misurazione dell'angolo si avvia non appena raggiunta la coppia di attivazione.

La fase termina quando:
Coppia misurata >= Coppia target (Ts)
E
(Angolo misurato - Angolo misurato alla coppia di attivazione) >= Angolo finale (As).

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia target (Ts) | Valore predefinito: 0. Deve essere > 0 e <= coppia massima dell'utensile.
Angolo finale (As) | Valore predefinito: 0. Deve essere > 0.
Coppia di attivazione (Tt) | Valore predefinito: NON impostata. Deve essere > 0 e < coppia target (Ts).
Velocità (n) | Predefinito: 60 giri/min. Deve essere > 0 e <= velocità massima dell'utensile.
Tipo di rampa velocità | Rigido, morbido o manuale. Predefinito: Rigido. In caso di selezione di Manuale, Tipo di rampa velocità si apre in automatico.
Freno (Valido solo per Power Focus 6000 serraggio sincronizzato, Power Focus 8 serraggio sincronizzato e Flex). | Se On, lo strumento verrà arrestato una volta raggiunto il target. Se Off, il programma passa direttamente alla fase successiva senza arrestare lo strumento.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Serraggio a coppia E angolo, senza coppia di attivazione impostata

A | Coppia target
B | Angolo finale

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:
Serraggio a coppia E angolo, con coppia di attivazione impostata

A | Coppia target
B | Coppia di attivazione
C | Angolo finale