# Konfigurera lagring av slutligt åtdragningsmoment och spårning

Omkopplaren Lagra med PrT-kompensation är som standard PÅ vilket betyder att slutmoment och kurva lagras med PrT-kompensationsvärde.
Visa slutmoment med PrT-kompensation i inställningar för realtidsresultat styr vad som visas under Liveresultet.

## Ändra Store med PrT-kompensationsinställning

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfigurationer.

2. Rulla nedåt och välj Allmän virtuell station till vänster.

3. Gå till konfigurationsfönstret, välj en Konfiguration och sedan Redigera. Fönstret Redigera konfiguration visas.

4. Gå nedåt till Lagring av slutmoment och spårning, och sätt Lagra med PrT-kompensation till önskat läge.