# Drehmoment nach Anzeige

Manche Verbindungen weisen vor dem Zeitpunkt für Einschraubphase beendet ein Spitzendrehmoment auf. Die Funktion Drehmoment nach Anzeige ermöglicht eine Überwachung von Drehmomentwerten in zwei vorgegebenen Winkelintervallen. Die Intervallstarts werden als ein Winkel vor Einschraubphase beendet definiert, und das Drehmoment wird anschließend für ein spezifiziertes Winkelintervall überwacht.

Die Funktion Drehmoment nach Anzeige ist daher ähnlich wie die Funktion Moment-Toleranzen Einschraubstufe, außer dass die oberen und unteren Grenzwerte unabhängig voneinander festgelegt werden und außerdem eine unterschiedliche Länge aufweisen können, um somit das Ergebnis der Einschraubstufe besser kontrollieren zu können.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Drehmoment nach Anzeige | Die Funktion Drehmoment nach Anzeige ermöglicht eine Überwachung von Drehmomentwerten in zwei vorgegebenen Winkelintervallen. | Aus
Moment untere Toleranz | Drehmomentwert für untere Drehmomentgrenze nach Anzeige. |
Offset Moment untere Toleranz | Winkel-Offset vor Beginn des Intervalls Moment untere Toleranz nach Anzeige. | 720°
Länge Moment untere Toleranz | Winkellänge, die den Bereich Moment untere Toleranz nach Anzeige bestimmt. | 90°
Moment obere Toleranz | Drehmomentwert für obere Drehmomentgrenze nach Anzeige. |
Offset Moment obere Toleranz | Winkel-Offset vor Beginn des Intervalls Moment obere Toleranz nach Anzeige. | 360°
Länge Moment obere Toleranz | Winkellänge, die den Bereich Moment obere Toleranz nach Anzeige bestimmt. | 90°