# Aperto Sincronizado

É possível utilizar somente Programas de aperto de múltiplas etapas no Aperto sincronizado. Pontos de sincronização são utilizados para sincronizar as ferramenta em uma instalação. Nesses pontos, as ferramentas esperarão umas pelas outras para depois prosseguirem para a próxima etapa no programa de aperto de múltiplas etapas.

É possível atribuir programa de aperto a diferente ferramentas no ToolsTalk2.

Exemplo de um Programa de aperto de múltiplas etapas para um Aperto sincronizado

A | Ponto de Sincronização

Um programa de aperto pode conter até 25 etapas no máximo (não incluindo os pontos de sincronização).

Etapas disponíveis

- Apertar conforme o Ângulo

- Apertar conforme o Torque

- Apertar até alcançar o torque + ângulo

- Apertar conforme o DynaTork

- Esperar

- Liberação do soquete

- Apertar conforme Torque ou Ângulo

- Desapertar conforme Ângulo

- Desapertar conforme Torque

- Rundown

- Apertar conforme Limite de Escoamento M2

- Apertar conforme Limite de Escoamento

- Apertar até alcançar o torque + ângulo

- Abertura de rosca conforme o torque

- Engatar

Monitores disponíveis

- Angular

- Pico de torque

- Torque de Desligamento

- Taxa e desvio de torque

- Torque na janela de ângulo.

- Torque de pós-visualização alto

- Torque de pós-visualização baixo

- Ângulo a partir do Limite de Escoamento

- Torque Prevalente

- Corrente de Desligamento

- Ângulo de abertura de rosca pós-avaliação

- Pico de torque de abertura de rosca pós-avaliação

- Detecção de Stick Slip

- Hora

Restrições de Etapas Disponíveis

- Torque máximo

- Ângulo Máximo

- Rosqueamento Cruzado

- Torque de Cancelamento

- Gradiente de Torque

- Torque na Janela de Ângulo

- Desvio de Torque x Corrente

Gerenciamento de rejeições

Quando a chave está em Off (Desativado):

Ação se houve falhas | Descrição
Finaliza tudo | Todos os canais finalizarão o aperto e relatarão um NOK. O aperto que não tiver em si um erro relatará a informação adicional Encerrado por outro parafuso.
Continuar OK | Os canais com defeito terminarão o aperto com status de NOK. Os canais remanescentes continuarão com o restante do programa.

Quando a chave está em On (Ativo):

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Número máx. de etapas com falha | Especifica o número máximo de etapas diferentes que podem falhar durante todo o aperto. Não importa se a mesma etapa falhe mais de uma vez, ela ainda será computada como uma única etapa com falha. Se não for definido, um número ilimitado de etapas podem falhar.
Ação se excedido | Especifica a ação se for excedido o Número máximo de etapas com falha .
Ação se houver NOK durante reparo | Especifica a ação se for detectado um novo erro (NOK) enquanto estiver ocorrendo o reparo.