# Monitorización de corriente

La monitorización de corriente ofrece una seguridad extra al monitorizar el par de apriete y es un complemento del sensor de par de la herramienta.

En el par objetivo final, se mide la corriente del rotor y se convierte en un valor de par. Si el par calculado se encuentra entre el 10 % del par medido, el apriete se considerará correcto.

Parámetro | Descripción | Predet.
--- | --- | ---
Monitorización de corriente | Interruptor con posición On - Off. Off: La monitorización de corriente está desactivada y el par de la herramienta se mide con el sensor de par. On: la corriente se mide en el objetivo de par final y se convierte a un valor de par. El par calculado se compara con el par medido. Si la diferencia se encuentra en un margen del 10 %, el apriete se considera CORRECTO. | Off

La monitorización de corriente no se implementa para las estrategias TurboTight, Rotate, Pulsing y STWrench.