# WP - 렌치 생산

공구
ST렌치

STwrench로 수행한 조임의 품질 테스트에 사용된 전략.

매개변수 | 설명
--- | ---
제어 전략 | 렌치 생산 단계 유형은 다음 제어 전략으로 구성 할 수 있습니다. 토크: 이 전략은 작업자가 원하는 목표 토크에 도달하도록 안내합니다. 각도: 이 전략은 작업자가 원하는 목표 각도에 도달하도록 안내합니다. 토크 또는 각도: 이 전략은 작업자가 원하는 목표 각도 또는 원하는 목표 토크에 도달하도록 안내합니다. 토크 및 각도: 이 전략은 목표 토크와 각도에 도달할 때까지 작업자가 볼트를 조이도록 안내합니다. 항복점: 이 전략으로, ST렌치는 항복점을 자동으로 감지합니다. 토크 한계는 결과가 OK인 범위를 지정합니다. 목표 각도는 사용자가 항복점 이상으로 얼마나 조일 수 있는지를 지정합니다. 풀기: 이 전략은 조여진 나사 풀기에 사용됩니다. 꼭 맞을 때의 PVT 보정: 이 전략은 최종 목표치 보다 프리베일링 토크 레벨이 높을 때, 작업자를 안내하여 프리베일링 토크로 조인트에 대해 원하는 목표 토크에 도달하도록 안내합니다.

선택된 제어전략에 근거해, 아래에 열거된 매개변수의 일부 조합이 표시됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
목표 토크 | 조임 단계에 대한 목표 토크를 정의합니다.
토크 측정 | 토크를 측정할 위치를 지정합니다. 피크 토크 또는 피크 각도를 선택하세요. 피크 토크 토크 값은 피크 토크 값으로 설정됩니다. 피크 각도: 토크 값은 피크 각도에서 측정된 토크로 설정됩니다.
각도 검색 한계 | 조임에 대한 토크 결과 값을 설정하는 용도로 사용되는 오프셋입니다. 이 매개변수를 사용하려면 측정 토크를 피크 각도로 설정해야 합니다.
라체팅 시간 | 라체팅 시간의 숫자 값이며 기본값은 5000ms 입니다. 이 시간을 활용하여 작업자는 조임 작업 중 잠시 동안 토크를 해제하고 재충전할 수 있습니다. 라체팅 시간을 초과한 경우, "조임 시간 초과"라는 이유로 조임 결과는 NOK로 표시됩니다.
엔드 사이클 시간 | 엔드 사이클 시간을 나타내는 ms 단위의 숫자 값입니다. 토크가 런다운 완료 아래로 내려가는 경우 적용됩니다.
토크 보정 계수 | 매개변수는 확장부 또는 토크 배율기를 렌치에서 사용할 때 토크 판독 값을 수정하기 위해 사용됩니다. 기본값은 1입니다.
각도 보정 | 매개변수는 확장부 또는 토크 배율기를 렌치에서 사용할 때 토크 판독 값을 수정하기 위해 사용됩니다. 기본값은 0입니다.
목표 각도 | 조임 단계의 목표 각도를 정의합니다.
리히트 감지 | 켜짐 또는 꺼짐으로 변환됩니다. 리히트 감지는 각도 한계 설정에 따라 조임이 리히트되는 시기 결정하는 작업에 사용될 수 있습니다. 리히트 방향이 켜짐으로 설정되면 리히트 각도 제한이 활성화됩니다.
선형 기울기 계수 | 선형 기울기 계수는 Nm/Deg 측정 단위의 토크/각도 기울기로 곡선의 선형 부분의 조인트 강성을 특정짓습니다.
보정 값 | 피크 토크 또는 피크 각도를 선택합니다. 보상 값은 PVT 계산 방법을 지정합니다. 평균 토크 - PVT는 다음을 사용하여 계산된 평균 값에 기초합니다. 지연 모니터링 PVT 간격 PVT 거리 최소 프리베일링 토크 최대 프리베일링 토크 피크 토크- PVT는 스너그 감지전에 측정된 피크값에 기초합니다.
지연 모니터링 | PVT 계산은 이 창이 패스되기 전에 시작되지 않으며 조임 시작 시 시작됩니다.
PVT 간격 | PVT 거리 지점에서 시작하여 PVT 창이 계산되는 각도를 설정합니다.
PVT 거리 | 시스템이 PVT 창을 시작하기 전의 각도를 설정합니다.
최소 프리베일링 토크 | 프리베일링 토크 하한
최대 프리베일링 토크 | 프리베일링 토크 상한

## Microvideo

WP - 렌치 생산