# Configuração dos Transdutores Múltiplos

Disponível somente para ferramentas QST e IxB.

Dependendo do tipo de ferramenta e do número de transdutores, é possível definir como os transdutores de torque e ângulo são usados ​​em um aperto. Os transdutores podem ser configurados para controle ou monitoramento.

Múltiplos transdutores
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Controlando o transdutor de torque | Defina o transdutor de torque usado no aperto. Definições disponíveis: Auto: Para ferramentas da QST, usa-se Torque por padrão. Para ferramentas da IxB, usa-se Torque 2 por padrão. Se Torque 2 não estiver disponível para a ferramenta tipo IxB, usa-se Torque. Torque Torque 2
Controlando o transdutor de ângulo | Defina o transdutor de ângulo usado no aperto. Definições disponíveis: Auto: Para ferramentas da QST, usa-se Ângulo do Motor por padrão. Ângulo do Motor Ângulo Ângulo 2

Selecione Detalhes para abrir um submenu com mais configurações.

Monitorando e relatando torque
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Relate valores de torque de monitoramento | Se definido, um valor de Torque Final será relatado tanto do transdutor de controle quanto do de monitoramento, incluindo avaliação do status de ambos (OK/Alto/Baixo).
Relatório de erro de redundância de torque | O erro de redundância é relatado se o Torque Final medido no transdutor de controle for diferente do valor medido no transdutor de monitoramento.
Bloqueie a ferramenta em erro de redundância | Bloqueie a ferramenta se um erro de redundância for detectado.

Configurações diversas do transdutor de torque
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Necessário torque duplo | Se definido, a ferramenta conectada vai precisar de transdutores de torque duplo (que não estejam desativados) para poder operar um aperto.
Monitorando um torque no rastreamento | Se definido, os valores a partir do monitoramento do transdutor de torque são incluídos no rastreamento.

Restrições de torque duplo
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Ativar restrição de torque duplo | Se definido, a restrição de transdutor de torque duplo é ativada.
Diferença máxima de torque | O limite para a restrição de diferença de torque duplo.

Monitorando e relatando ângulo
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Relate valores de ângulo de monitoramento | Se definido, um valor de Ângulo Final será relatado tanto do transdutor de controle quanto do de monitoramento, incluindo avaliação do status de ambos (OK/Alto/Baixo).
Relatório de erro de redundância de ângulo | O erro de redundância é relatado se o Ângulo Final medido no transdutor de controle for diferente do valor medido no transdutor de monitoramento.
Bloqueie a ferramenta em erro de redundância | Bloqueie a ferramenta se um erro de redundância for detectado.

Configurações diversas do transdutor de ângulo
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Necessário ângulo duplo | Se definido, a ferramenta conectada vai precisar de transdutores de ângulo duplo (que não estejam desativados) para poder operar um aperto.
Monitorando um ângulo no rastreamento | Se definido, os valores a partir do monitoramento de transdutor de ângulo são incluídos no rastreamento.

Restrições de ângulo duplo
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Ativar restrição de ângulo duplo | Se definido, a restrição de transdutor de ângulo duplo é ativada.
Diferença máxima de ângulo | O limite para a restrição de diferença de ângulo duplo.