# TC – Kalibrácia momentu (Torque Calibration)

Nástroje
QST

Tento stupeň podporujú len nástroje s viacerými snímačmi.

Stupeň Kalibrácia momentu spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, až kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Otáčky | Musí byť > 0. Predvolené: 60 ot./min.
Snímač | Moment alebo Moment 2. Predvolené: Moment. Na kalibráciu predného snímača nastavte na Moment 2.
Adaptívna brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.