# Erreur matérielle (indifférenciée) de l’entraînement

Ce sous-signal est activé chaque fois qu'une erreur de l’entraînement est détectée. Cela peut être une des suivantes : Temp. entraînement élevée, Erreur de tension de l’entraînement ou Entraînement déconnecté.

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_ANY_HARDWARE_ERROR

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1