# TTC: apretar hasta embrague

Herramientas
XCB

Esta etapa opera la herramienta con la velocidad programada en la dirección hacia adelante hasta que se libere el embrague. Cuando la herramienta detecta la liberación del embrague, la etapa finalizará con el estado OK.

La etapa Apretar hasta embrague solo es válida para la herramienta XCB.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Cambio de velocidad | Ángulo o par
Ángulo del gatillo/par del gatillo | El ángulo del gatillo (en grados) o el par del gatillo en Nm) al que cambia la velocidad.
Velocidad | La velocidad objetivo (en rpm)
Tipo de rampa de velocidad | Cambie para seleccionar el tipo de rampa de velocidad: Duro, suave o manual