# TC - Étalonnage du couple

Outils
QST

Cette étape n'est compatible que pour les outils à plusieurs capteurs.

L’étape Étalonnage du couple fait fonctionner l’outil avec le régime spécifié en sens avant jusqu’à ce que le couple cible soit atteint.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible | Doit être > 0
Vitesse | Doit être > 0 Par défaut : 60 tr/min.
Capteur | Couple ou Couple 2. Par défaut : Couple. Régler sur Couple 2 afin d’étalonner le capteur avant.
Freinage évolutif (Valide uniquement pour Power Focus 6000 Serrage synchronisé, Power Focus 8 Serrage synchronisé et Flex). | S’il est sur Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. S’il est sur Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.