# Prepnúť CW/CCW - 10130

Prepnúť CW/CCW je vstupný signál, ktorý prepína smer nástroja SR21/SL.
Ak nástroj beží v smere hodinových ručičiek, signál prepne smer na proti smeru hodinových ručičiek.
Ak nástroj beží proti smeru hodinových ručičiek, signál prepne smer na v smere hodinových ručičiek.

Prepnúť CW/CCW vyradí vstupný signál Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod.

Keď je nástroj prepnutý na proti smeru hodinových ručičiek, na nástroji sa rozsvieti oranžový LED indikátor smeru.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE