# Durée du serrage Faible - 136

Indique si des serrages NOK ont eu lieu en raison d'un délai d'exécution inférieur au minimum autorisé.

Le signal Durée du serrage Faible fonctionne uniquement pour les Programmes de serrage.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI