# ThCT – Rezanie závitov na moment (Thread Cutting to Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Funkcia Rezanie závitov na moment Stupeň so samorezom aktivuje uťahovanie, keď je moment zaskrutkovania väčší ako moment Zaskrutkovanie dokončené, napríklad pri uťahovaní tenkých vrstiev kovu pomocou samorezných (alebo závitorezných) skrutiek. Nástroj je pustený smerom dopredu, až kým sa nedosiahne Uhol rezania závitov (Aw). Uhlové okno rezania závitov sa meria od bodu, keď moment prejde Spúšťačom momentu rezu závitu (Ttc), po prvýkrát. Od bodu, v ktorom sa dosiahne uhol rezu závitov, stupeň prebieha naďalej, až kým sa nedosiahne cieľový moment (Tt).

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný moment | Musí byť > 0.
Uhlové okno rezania závitov | Predvolené: 0. Musí byť > 0.
Spúšťač momentu | Meranie uhla sa začína na tomto spúšťači.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť > 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:

A | Cieľový moment
B | Spúšťač momentu
C | Uhlové okno rezania závitov