# Åtdragning med TensorPulse-programmet

Principen nedan gäller för direktdrivna elektriska verktyg. Den gäller för verktygen i Atlas Copco SRB-serien.

Efter varje pulsperiod ökar det resulterande momentet i skruven. Efter en serie pulser, uppnås det slutliga målmomentet.

TensorPulse med max. pulsenergi

A | Maximum positiv energi i puls N
B | Maximum positiv energi i puls N+1
C | Ökning i energi (moment)

Energinivån för åtgärdsfasen och reaktionsfasen är parametrar som kan konfigureras av användaren. Kombinationen av dessa två parametrar skapar en effektiv åtdragning i kombination med bekvämlighet för operatören. Det går att ställa in energimängden i de två faserna i procent av den maximala energi som kan levereras i varje period:

- Pulsenergi; Den mängd energi som appliceras på varje positiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 10-100%.

- Reaktionskraft med kvarhållande faktor; Den mängd energi som appliceras på varje reaktiv puls som en procentandel av den maximala energi som kan appliceras i pulsperioden. Värdet är mellan 0-75 %.

TensorPulse med reducerad positiv pulsenergi

A | Reducerad positiv energi i puls N
B | Reducerad positiv energi i puls N+1
C | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av maximal pulsenergi.
D | Resulterande kurva för att bygga upp moment med användning av reducerad pulsenergi.

- En liten Pulsenergi (reducerad energi) kräver flera pulser för att nå målmomentet eftersom vridmomentet ökas i mindre steg. Mindre steg ger bättre noggrannhet för att avsluta åtdragningen när målet har uppnåtts. Mindre pulser minskar verktygsrörelser och ökar bekvämligheten för operatören.

- En korrekt kalibrerad Reaktionskraft med kvarhållande faktor kommer att skapa den önskade bekvämligheten för operatören. Om faktorn är för hög känner operatören en medurs rotation av verktyget. Om faktorn är för låg känner operatören en moturs rotation av verktyget.

- I en idealisk konfiguration, skapar inte reaktionsenergin någon lossningskraft. Om mängden pulser för att nå målvärdet ökar, är värdet satt för högt och en liten lossning sker vid varje puls.

De optimala värdena för Pulsenergi och Reaktionskraft med kvarhållande faktor måste kalibreras för optimal prestanda för verktyget och bästa bekvämlighet för operatören.