# 소프트 스타트

소프트 스타트를 실행하는 동안 속도, 최대 토크 및 회전 각도를 설정하여 나사가 스레드에 끼워지도록 할 수 있고, 공구 트리거를 눌렀을 때 공구가 제자리에서 벗어나 홱 움직이는 것을 방지할 수 있습니다.

매개변수 이름 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
소프트 스타트 | 공구의 속도, 각도 및 최대 토크를 설정하여 나사를 쉽게 스레드에 끼울 수 있도록 합니다. 꺼짐: 소프트 스타트가 꺼져 있습니다. 켜짐: 소프트 스타트가 켜집니다. | 켜짐
속도 | 소프트 스타트 중의 속도를 지정합니다. | 35 rpm
각도 | 나사가 스레드에 끼워지도록 스핀들을 돌리는 각도를 지정합니다. | 90°
토크 최대 | 소프트 스타트 중에 토크 상한을 지정합니다. 최대 토크를 초과할 경우, 조임이 취소되고 오류 메시지가 뜹니다. 조임은 불량으로 간주됩니다. | 1.25 Nm