# Limites do Torque-alvo

Definindo-se os Target torque limits (Limites de torque-alvo), é possível descartar um aperto, caso o resultado do torque saia dos limites de torque especificados. Um torque muito alto pode deformar o parafuso, como resultado da extrapolação de seu ponto de escoamento, e até quebrá-lo, ou arrancar sua rosca. Um torque insuficiente gera força de fixação insuficiente para suportar as forças para as quais a junta é projetada.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Limites do torque | O aperto é considerado NOK caso o resultado de torque fique fora da linha definida por Torque mín. e Torque máx. Auto: Os Limites de torque são definidos automaticamente para os valores padrões especificados para Torque mín. e Torque máx. Manual: Permite a configuração dos Valores de limite de torque manualmente. | Auto
Torque mín. | Valor do torque para o limite de torque inferior. Pode ser inserido se a opção Manual for selecionada. | 95% do Torque-alvo
Torque máx. | Valor do torque para o limite de torque superior. Pode ser inserido se a opção Manual for selecionada. | 120% do Torque-alvo

O parâmetro Measure torque at (Medir torque em) pode ter diferentes valores. Por padrão, o torque é medido no pico. Os possíveis valores do parâmetro estão indicados na tabela abaixo.

Nome | Descrição
--- | ---
Valor máx. do torque | Mede o maior valor de torque durante o aperto.
Valor no ângulo de pico | Mostra o valor do torque no maior valor do ângulo.
Valor no desligamento | Mede o último valor do torque antes do início da etapa de parada.