# MT - Couple moyen

Outils
ES STR SL ST SR QST IXB

Ce dispositif de surveillance mesure le couple moyen pendant la surveillance et vérifie que les valeurs calculées ne sortent pas des limites.

Paramètre | Description
--- | ---
Type | Spécifie la condition de démarrage : Début d’étape : La mesure commence avec le début d’étape et se termine au point de coupure. Couple de déclenchement : La mesure commence au point où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois. Elle se termine au point de coupure. Angle de déclenchement : La mesure commence au point où l’angle devient le Angle de déclenchement, mesuré depuis le Couple de déclenchement optionnel. Sans Couple de déclenchement, le Angle de déclenchement est mesuré à partir du début de l'étape. Elle se termine au point de coupure Fenêtre d'angle : Les mesures durant une Fenêtre d'angle. La fenêtre commence au point où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois plus un décalage de l’angle, Angle de déclenchement. Intervalle de durée : Les mesures durant le dernier Intervalle de durée en secondes du serrage.
Couple de déclenchement | Disponible lorsque Type est réglé sur Couple de déclenchement, Angle de déclenchement ou Fenêtre d'angle. Doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Angle de déclenchement | Disponible lorsque Type est réglé sur Angle de déclenchement ou Fenêtre d'angle. Doit être > 0
Fenêtre d'angle | Disponible lorsque Type est réglé sur Fenêtre d'angle. Doit être > 0
Intervalle de durée | Disponible lorsque Type est réglé sur Intervalle de durée. Doit être > 0
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.