# 동기화 조임 설정하기 (하드웨어)

설정 충돌이 발생하지 않도록 하드웨어 설정이 완료되기 전에 소프트웨어 구성을 완료해야 한다는 점에 유의해 주세요.

동기화 조임 기능을 통해 여러 POWER FOCUS 6000을 연결하여 동기화된 조임을 실행할 수 있습니다.

1. 각 컨트롤러가 올바르게 구성되었는지 확인해 주세요. (자세한 내용은, 동기화 조임 구성 참조)

2. Power Focus 6000 데이지 체인 케이블을 사용하여, Sync 참조 Com 포트 B를 첫 번째 Sync 멤버의 Com 포트 A에 연결합니다.

3. 다른 PF6000 데이지 체인 케이블을 사용하여 첫 번째 Sync 멤버의 Com 포트 B를 두 번째 Sync 멤버의 Com 포트 A에 연결합니다. 이후의 모든 컨트롤러에 대해 동일한 작업을 수행해 주세요.

   동기화 조임 시스템을 최대 5개의 Sync 멤버로 구성할 수 있습니다.

A | Sync 참조 | D | Com 포트 A에 연결됨
B | Sync 멤버 | E | Power Focus 6000 데이지 체인 케이블
C | Com 포트 B에 연결됨 |  |

관련 정보

- 동기화 조임 구성하기