# SR - Liberação de soquete

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Essa etapa não é compatível com ferramentas configuradas com um Acessório Frontal com Engrenagem (GFA) do tipo boca aberta.

Essa etapa funciona a ferramenta com a velocidade n no sentido de recuo até ser alcançado o ângulo alvo. O tempo-alvo é medido a partir do início da etapa.

Essa etapa é permitida somente para ser utilizada como a última etapa no caminho do aperto de um programa de aperto de múltiplas etapas. Entretanto, é possível adicionar um ponto de sincronização após essa etapa.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Ângulo-alvo | O ângulo-alvo. Padrão: 3 graus, deve ser > 0
Speed ramp type (Tipo da rampa de velocidade) | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Speed ramp (Rampa de velocidade) | Se o tipo de rampa de velocidade for Manual, esse campo se abre. Padrão: 500 rpm/s.
Velocidade | Padrão: 60 rpm.