# Slutligt målmoment – 31015

Erhåller målmomentet för åtdragningsprogrammet för en utförd åtdragning. Värdet kopieras från programmet för åtdragningsresultatet och publiceras efter åtdragningen.

Flerstegsprogrammen hämtar målmomentet från det senaste åtdragningssteget i åtdragningsprogrammet definierat som stegkategori ”Slutligt”.

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Händelse | Heltal | 32 | 32
FastKommaTillDecimal | Händelse | Heltal | 32 | 32

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT