# Démarrer Impulsion de serrage - 10024

Le serrage démarre au signal. Fonctionne jusqu'à ce que le serrage soit terminé ou jusqu'à ce que la temporisation de 30 secondes dans le programme de serrage expire.

Nom dans SoftPLC : TIGHTENING_START_PULSE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI