# Posledný prijatý reťazec identifikátora - 187

Nastavený priamo, keď bol identifikátor prijatý v pracovnej úlohe.
Pre reťazec Dávka zdroja sa nastaví pri každom skenovaní v procese skenovania, čiže sa zmení pre každé skenovanie odošlem aj keď sa nezhoduje v dĺžke.
Množina reťazcov v nespracovanom formáte a nielen „uložené pozície“ v reťazci.
Pre ostatné pracovné úlohy sa tento signál rovná signálu Aktívny reťazec identifikátora.

Názov v SoftPLC: LAST_RECEIVED_ID_STRING

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

Relevantné informácie

- Aktívny reťazec identifikátora - 186

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE