# Configurazione estremità anteriore

Configurare l'utensile in modo da usare il corretto attacco dell'estremità anteriore.

1. Accedere a Utensile nel menu principale e selezionare Utensile cablato > Configurazione estremità anteriore.

2. Selezionare il tipo di estremità anteriore.

   Selezionando Estremità aperta, è possibile impostare i seguenti parametri.

   Prima di utilizzare l'attacco anteriore per ingranaggi (GFA), sia esso con estremità aperta o estremità chiusa, accertarsi che la testa e il corpo dell'utensile siano correttamente assemblati e configurati. La mancata osservanza di questa indicazione può causare danni al finecorsa meccanico nella testa, in particolare per il tipo ad estremità aperta, se lo strumento viene azionato nella direzione errata.

   Impostazioni | Descrizione
   --- | ---
   Senso di rotazione invertito | Indica il senso di rotazione. Sì: Invertito No: Non invertito (impostazione predefinita)
   Direzione di serraggio | CW: Predefinito La direzione di serraggio è impostata in senso orario. CCW La direzione di serraggio è impostata in senso antiorario.
   Limite di posizionamento | Manuale Consente di impostare il limite di posizionamento della coppia. Automatico: Predefinito Il limite di posizionamento della coppia è impostato automaticamente al 2% della coppia massima (valore minimo 2 Nm).

3. Selezionare Applica per impostare la configurazione. L'utensile si riavvia.

## Eseguire la regolazione dell'estremità aperta

La funzione di regolazione dell'estremità aperta è disponibile per gli utensili configurati con attacco anteriore per ingranaggi (GFA) dell'estremità aperta. La funzione calcola il rapporto di trasmissione reale dell'utensile e dell'estensione combinati, salvandolo nell'utensile. La regolazione richiede circa due minuti.

Una volta completata la regolazione dell'estremità aperta, calibrare l'utensile con l'estensione dell'estremità aperta collegata.

1. Selezionare Esegui, quindi premere il grilletto sull'utensile.

2. Seguire le istruzioni a schermo e tenere premuto il grilletto dell'utensile fino al termine della regolazione dell'estremità aperta.

   - Se la regolazione dell'estremità aperta va a buon fine, verrà visualizzato OK.

   - Se la regolazione dell'estremità aperta non va a buon fine o se il grilletto dell'utensile non è stato rilasciato prima del termine della regolazione, verrà visualizzato un evento NOK.