# SSD – 杆件滑动检测

工具
ES STR SL ST SR QST IXB

在该步骤，监控器检测并报告步骤中的杆件滑动影响。通过计算扭矩低于触发级别的次数来完成检测。如果次数大于最大振动次数，则报告粘滑错误。监控器以两种不同的模式操作：动态或固定。两种模式之间的差异是计算触发器水平的方式。

动态扭矩：触发器水平被动态计算作为监控期间迄今达到的当前最大扭矩的峰值扭矩百分比。一旦扭矩超过触发扭矩，监控启动。

固定扭矩：触发器水平为用户指定的固定触发扭矩。此模式中不需要百分比。

如果扭矩从未达到触发扭矩，则监控器不启动，这将导致 NOK 状态。

参数 | 说明
--- | ---
类型 | 指定将在监控器杆件滑动检测中执行哪种类型的杆件滑动检测。默认：动态扭矩。
峰值扭矩百分比 | 默认：80％，必须 > = 10 且 <100。
触发器扭矩 | 默认：5，必须 > = 0 且 < 工具最大扭矩。
最大振动次数 | 默认：5，该值必须 >=3 且 <=20。