# Verktygs-LED

## Verktygs-LED har följande funktioner:

- Den främre lysdioden lyser upp arbetsområdet och kan användas för att visa resultatstatus för de verktyg som stöds.

- Den blå lysdioden ingår i verktygets lysdioder eller fungerar som en del i EHMI eller RHMI för de verktyg som stöds. En utsignal kan kopplas till den blå lysdioden.

- Statuslysdioderna består av en röd, en gul och en grön ring eller en ring med flera färgsegment på vissa pistolverktyg. Utsignalerna kan anslutas till statusdioderna.

- En resultatindikator styr hur verktygets lysdioder tänds för att visa status, åtdragningsresultat samt indikationens varaktighet hos de verktyg som stöds.

En utsignal kan vara av typen händelse eller status.

En statussignal är aktiv så länge som utsignalen är aktiv.

En händelsesignal är aktiv under det konfigurerade tidsintervallet.

## Blå lysdiod

Den blå lysdioden kan konfigureras med en händelse- eller statusutsignal. Signalstatus visas med fast sken.

Konfigurering av den blå lysdioden

- Välj en signal för att ansluta till den blå lysdioden.

- Alternativt: ange varaktighet för en händelsesignal.

Den blå lysdioden ersätts eller kompletteras av en blå indikering på EHMI eller RHMI för specifika verktygstyper.

## Resultatindikator

Resultatindikatorn styr hur verktygets lysdioder tänds och visar status, åtdragningsresultat samt indikationens varaktighet.

Konfigurationen påverkar främre lysdiod och statuslysdiod för resultatindikering på de verktyg som stöds. Detta innefattar mönster och varaktighet. Om mönstret är Av kommer resultatindikeringen inte att användas, även om den främre lysdioden är På i verktygskonfigurationen.

Främre lysdiod måste vara På i verktygskonfigurationen om främre lysdiod ska användas på de verktyg som stöds.

Främre lysdiod stöder grön och röd färg. Om mönstret använder gul färg kan den gula färgen inte visas på den främre lysdioden.

Resultatindikatorsignaler
Signal | Beskrivning
--- | ---
Av | Inga lysdioder aktiveras efter åtdragningen, oavsett resultat.
Grön | Den gröna lampan tänds alltid när en åtdragning är OK.
Rött:hög:gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan tändas samtidigt (t.ex. vid för högt vridmoment och för låg vinkel).
Rött:hög(prio):gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan inte tändas samtidigt. Endast röd tänds vid samtidiga höga och låga värden.
Rött:NOK:gult:låg | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). En ytterligare gul lysdiod kan indikera att värdet är för lågt.
Rött:NOK | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). Inga ytterligare lysdioder visas.

## Statusdioder

Statuslysdioderna har tre färger: röd, gul och grön. Varje lampa kan visas med fast sken eller blinkande. Detta ger totalt sex olika signaler som kan anslutas till statuslysdioderna.

Konfigurering av den statuslysdioder

- Välj en utsignal för varje färg och funktion, fast sken or blinkande från snabbmenyn.

- Alternativt: ange varaktighet för en händelsesignal.

Signaler och resultatindikeringar på statuslysdioder kan inte visas samtidigt på verktyget. Följande villkor gäller:

- En lysdiod tänds endast av en konfigurerad signal när ingen åtdragning pågår och när den styrande utsignalen aktiveras.

- En lysdiod stängs av när nästa åtdragning börjar, även om konfigurerad tidsperiod inte har uppnåtts för en signal av typen händelse eller om utgående styrsignal inte har aktiverats för en signal av typen status.

- En resultatindikering på statuslysdioderna inaktiveras om en uppdatering, aktiverad eller inaktiverad, görs av en konfigurerad signal.

## Varaktighet

Varaktigheten styr den tiden som indikeringen tänds efter att tryckreglaget släpps upp.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Till nästa åtdragning | Den blå lysdioden, statuslysdioderna och resultatindikeringen är på tills nästa åtdragning startas.
Tid | Den blå lysdioden är på under den inställda varaktigheten efter aktivering. Statuslysdioderna är på under den inställda varaktigheten efter aktivering eller tills nästa åtdragning påbörjas. Resultatindikeringen är på under den inställda varaktigheten efter att tryckreglaget har släppts eller tills nästa åtdragning påbörjas.