# Controladores entre el primero y el último

Conector del cable E/S de parada de emergencia: Molex Micro-Fit, 5 patillas

Extraiga el enchufe o utilice la siguiente configuración de clavijas:

Clavija | Uso |
--- | --- | ---
1 | No utilizar | Conexiones para los controladores intermedios
2 | No utilizar
3 | No utilizar
4 | No utilizar
5 | No utilizar
6 | No utilizar
7 | No utilizar
8 | No utilizar
9 | No utilizar
10 | No utilizar