# Monitoramento atual

Current monitoring (Monitoramento de corrente) fornece segurança extra no monitoramento do torque de aperto e é complementar ao sensor de torque no interior da ferramenta.

No torque-alvo final, a corrente do rotor é medida e convertida em um valor de torque. Se o torque calculado estiver dentro dos 10% do torque medido, o aperto é considerado OK.

Parâmetro | Descrição | Padrão
--- | --- | ---
Monitoramento da corrente | Alternar entre as posições On (Ativo) - (Off) Desativado Desativado: Monitoramento de corrente é desativado e o torque da ferramenta é medido pelo sensor de torque. On (Ativo): a corrente é medida no alvo final do torque e convertido em um valor de torque. O torque calculado é comparado ao torque medido. Se a diferença estiver dentro de 10%, o aperto é considerado OK. | Desativado

O monitoramento de corrente não está implementado para as estratégias Turbo Tight, Rotate (Girar), Pulsing (Pulsar) e STwrench