# TC - Calibração do Torque

Ferramentas
QST

Esse monitor de etapa só está disponível para ferramentas equipadas com transdutores múltiplos.

O monitor de Calibração do Torque verifica se o torque máximo alcançado está dentro dos limites de torque.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Tipo do transdutor | Torque ou Torque 2 Definir como Torque 2 para o transdutor frontal da ferramenta.
Limite baixo | Deve ser >=0
Limite alto | Deve ser > 0 Deve ser > Limite baixo