# Nútené digitálne signály

V režime diagnostiky môžu byť všetky signály prenesené do a z vnútornej logiky ovládača, donútené do želaného stavu. Vedenie signálu sú otvorené v režime diagnostiky. Z užívateľského rozhrania oba vstupné a výstupné signály môžu byť donútené do stabilných stavov. Užívateľské rozhranie je buď internetový GUI alebo ovládač GUI.

Zatiaľ čo sú signály nútené, ovládač operuje normálne. Pri odchode z režimu diagnostiky a núteného režimu sú všetky signály nastavené do súčasného stavu prevádzky ovládača. To môže viesť k zmene stavu pre digitálny výstup, čo môže vytvoriť nechcené akcie.

A | Ovládač vnútorného stavu stroja a funkcie logiky
B | Cesta signálu digitálneho výstupu
C | Cesta signálu digitálneho vstupu
D | Režim diagnostiky
E | Používateľské rozhranie
F | Nútený výstupný signál bodu vsunutia
G | Nútený vstupný signál bodu vsunutia