# PT – Pico de Torque

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

Esse monitor mede o torque máximo alcançado durante o monitoramento, inclusive acréscimo de torque, e verifica se o valor encontra-se entre o High Limit (Limite Alto) e o Low Limit (Limite Baixo).

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Low Limit (Limite Baixo) | Torque mais baixo aceitável.
High Limit (Limite Alto) | Torque mais alto aceitável.