# Parada de Emergência

O dispositivo de desconexão da alimentação poderá servir como uma parada de emergência quando estiver prontamente acessível ao operador e for do tipo descrito na EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) ou d). Quando pretendido para este uso, o dispositivo de desconexão da alimentação deverá ser de cor vermelha e ter um fundo amarelo. (Ref. EN 60204-1:2006, 10.7.5).

O POWER FOCUS 6000 possibilita uma infraestrutura para construir uma função de Parada de Emergência e desligamento redundante, de acordo com a EN ISO 13849-1, categoria 3 PL d. A função de Parada de Emergência deve ser usada ao usar a função de partida remota.

A função de Parada de Emergência pode ser usada com um dispositivo de desligamento de alimentação (como um botão de Parada de Emergência). Quando o botão de Parada de Emergência é ativado, é cortada a tensão de alimentação para o controlador.

Um diagnóstico do sistema é executado automaticamente na inicialização do controlador. Isso é realizado após uma parada de emergência e em uma inicialização normal.

A função de Parada de Emergência é usada com um único controlador ou até 10 controladores em uma única cadeia de parada de emergência. Em uma configuração com vários controladores, o sinal de Parada de Emergência é distribuído do primeiro controlador para todos os controladores interconectados através da interface do barramento E/S. O último controlador na cadeira devolve um sinal de feedback para indicar que todos os controladores receberam o sinal de Parada de Emergência. O evento Parada de Emergência é exibido.

Para a Parada de Emergência, existe uma saída de 24 VCC através da interface da Parada de Emergência no quadro do conector.