# Čakanie na pokračovanie - 201

Čakanie na pokračovanie je výstupný signál, ktorý znamená, že uťahovanie dosiahlo stupeň uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania.
Systém (jedno alebo viac vretien) pozastaví čakanie na uťahovanie pre signál Stupeň pokračovania - 10128 (pre uvoľnenie systému) alebo podsignál Príkaz kanála - 10054: Stupeň pokračovania (pre uvoľnenie jednotlivého vretena).

Pre viac informácií pozri podsignál Stav uťahovania skrutky - 79: Čakanie na pokračovanie a Stav uťahovania kanála - 80: Čakanie na pokračovanie.

Názov v SoftPLC: WAITING_FOR_CONTINUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE