# 런다운 각도 한계

런다운 중 회전 각도를 모니터링함으로써 와셔 누락 또는 잘못된 스레드 크기 또는 길이의 나사 등 오류를 감지할 수 있습니다. 예를 들어, 너무 긴 스레드의 경우 나사가 착좌점에 이르기 위한 회전 각도가 커지게 됩니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
런다운 각도 한계 | 런다운 각도 한계를 활성화합니다. 공구 트리거를 누르는 시점 또는 지정된 토크 값에 이르는 시점에 대해 각도 한계가 설정되었습니다. 셀프탭이 활성화되면 셀프탭 중에 각도 한계를 점검하지 않게 됩니다. 꺼짐: 한계가 설정되지 않습니다. 트리거에서:공구 트리거를 누르자 마자 시스템에서 조임 각도를 모니터링하기 시작하고 각도 또는 시간 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 시스템이 지정된 <From torque>값에서부터 조임 각도를 모니터링하기 시작하고 각도 또는 시간 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
<From torque> | 런다운 각도 한계가 설정되는 토크 값. | 목표 토크의 10%
최소 각도 | 시작점부터 각도 하한에 대한 각도 값. | 100°
최대 각도 | 시작점부터 각도 상한에 대한 각도 값. | 1000°
최소 시간 | 단계의 최소 시간(밀리세컨드). 단계의 시작부터 측정합니다. | 10 ms
최대 시간 | 단계의 최대 시간(밀리세컨드). 단계의 시작부터 측정합니다. | 5000 ms